Sådan måler du arealer med en GPS

1. Tænd
2. Vælg menupunktet **Arealberegn**
3. Tryk **Start** og gå rundt om det du vil måle op
4. Tryk **Bergn**. Arealet vises nu på skærmen.
5. Tryk på Back – knappen for at lave en ny måling

Trin for at måle arealer udendørs med en **Garmin eTrex 30 – GPS**.

Et klassesæt kan lånes gratis. Kontakt Søren Michelsen Krag, naturvejleder ved Thisted kommune for at høre nærmere.

Søren Michelsen Krag

Naturvejleder

jsmk@thisted.dk

9917 2243 | 4029 2983